<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="WM02E">
<description>Original name &lt;b&gt;NRF-WF2400-B&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="WM02E">
<pin name="P$1QSPI-DATA3"/>
<pin name="P$2QSPI-DATA2"/>
<pin name="P$3QSPI-DATA1"/>
<pin name="P$4QSPI-DATA0"/>
<pin name="P$5QSPI-SS"/>
<pin name="P$6QSPI-CLK"/>
<pin name="P$7BUCK-EN"/>
<pin name="P$8VBAT"/>
<pin name="P$9GND"/>
<pin name="P$10BT-COEX-STATUS0"/>
<pin name="P$11BT-COEX-REQ"/>
<pin name="P$12BT-COEX-GRANT"/>
<pin name="P$13SW-CTRL0"/>
<pin name="P$14SW-CTRL1"/>
<pin name="P$15IRQ"/>
<pin name="P$16VDDIO"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="WM02E" prefix="U?">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="WM02E"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="WM02E">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$10BT-COEX-STATUS0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P$11BT-COEX-REQ" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P$12BT-COEX-GRANT" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P$13SW-CTRL0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P$14SW-CTRL1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P$15IRQ" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P$16VDDIO" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P$1QSPI-DATA3" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2QSPI-DATA2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P$3QSPI-DATA1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P$4QSPI-DATA0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P$5QSPI-SS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P$6QSPI-CLK" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P$7BUCK-EN" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P$8VBAT" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P$9GND" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
